|  |
| --- |
| **Podnik: FARMA s.r.o.** |
| Skladovací řád |
|  |
|  |
| **Farma s.r.o.**  **Nad Farmou 13**  **123 45 Farma nad Slivovicí**  **IČO: 7777777** |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Skladovací řád**

**Osoba odpovědná za skladování:**  Novák JAN - vlastník

Typ skladu – sklad krmiv - zděná zastřešená uzavřená budova pro dlouhodobé skladování v suchém stavu (obiloviny), s použitím aktivního větrání (do 14 % vlhkosti zrna u obilovin), budova není podsklepena.

**Umístění skladu**

Sklad na skladování rostlinných komodit se nalézá na parc. čísle 13/213 k.ú. Farma nad Slivovicí.

**Příprava skladovacích prostor**

a) Před naskladněním do skladů musí být:  
– sklad řádně vyčištěný (odstraněn prach a nečistoty) a asanovaný, min. 1x ročně,  
– ve všech prostorách skladů udržována čistota a pořádek,  
– veškeré technologické zbytky ze skladu odstraňovány ve smyslu platných nařízení.

**Příjem, úprava a uložení zásob**

Dodávky do skladů musí být zdravé, bez obilních škůdců, závadných pachů, nesmí obsahovat plesnivá zrna, mykotoxiny, sněťová zrna a rezidua pesticidů.  
Před příjmem se odpovědný pracovník přesvědčuje u volně ložených zásob o čistotě dopravního prostředku a stavu skladových prostor. U ostatních zásob kontroluje prostor určený k uložení.

Během celého procesu skladování se sledují teploty, pachy, výskyt skladištních škůdců. Při zjištění některé závady se ihned musí provádět nápravné opatření.

U rostlinných produktů se v období posklizňového dozrávání teplota sleduje denně (min. 2 týdny), poté min. 2x týdně. Zpravidla je třeba zabezpečit, aby teplota skladovaného materiálu nepřekročila 25 oC a vlhkost hodnotu 14 %.

Základní operace při ošetřování zásob: snížení teploty zboží manipulací,  
 odvětrávání, chlazení.

**Zásady aktivního větrání:**  
b) začít větrat ihned po ukončení naskladnění,  
c) větrání z důvodu chlazení provádět vzduchem chladnějším nejméně o 5 oC oproti teplotě skladovaných zásob,  
d) větráním se musí zabránit zvyšování teploty samozahříváním,  
e) dodržovat základní technologické postupy pro aktivní větrání,

**Výdej zboží ze skladu**

Skladované zboží je ve skladech roztříděno podle jakostních znaků jednotlivých odrůd .

 Při výdeji se provádí hmotnostní ověření dodávky a odběr vzorku pro kontrolu jakosti u odběratele.

Dle jakosti zjištěné po rozboru je zboží zařazeno: pšenice potravinářská, krmná, technická.

V případě vrácení dodaného zboží, prověření jakosti stažené zásilky, a pokud lze provést odstranění neshody, vyčištěním, dosušením. Pokud nelze neshodu odstranit, bude zboží předáno do spalovny biomasy.

**Přeprava**Zboží a zásilky se zpravidla přepravují nákladními auty nebo traktorovými přívěsy.  Dopravní prostředky musí splňovat základní požadavky na přepravu podle účelu užití. Zboží od dodavatelů musí být přepravováno čistými, přikrytými vozidly, kde lze prokazatelně zjistit tři předchozí náklady. Znamená to, že se jimi nesmí přepravovat náklady, které by mohly znehodnotit přepravovaný produkt, a musí být řádně vyčištěny. Evidence týkající se přepravy musí být přesná, vedená chronologicky a musí zabezpečit dosledovatelnost přeprav jednotlivých dodávek.

Stanovení organizace požární ochrany je určeno  Požárním řádem.